C3 Erweiterte Funktionen

Schrittmacher / Pacer

Demand + Fix bei Bradykardie, Overdrive bei Tachykardie

Elektrodenposition A/P (wenn Zustand nach Rea kann die auch bleiben)

Demand = Pat-Frequenz wird auf eingestellte Frequenz angehoben

Fix = es wird stumpf die eingestellte Frequenz gemacht

OVR/Overdrive = F muss >80/min sein, F anfangs größer als Pat-Frequenz, dann langsam senken, „Stim“ zeigt Stimulation an, Analgosedierung! (Youtube: Kardioversion tut weh)

NIBD während AED-Modus

Dreh-Drück-Rad drücken

NIBD → Start

IBD

Ansicht → IBD

Zwischenkabel → P1 (Tasche nicht zumachen!)

Transducer / Druckdome an Zwischenkabel

Sensor auf Herzhöhe

Kalibrierung:

3-Wege-Hahn zum Pat schließen

Deckel entfernen

Kurve P1 aufrufen → Kalibrierung

Hauptmenü → IBD → Kalibrierung P1

warten bis -1/ -2 / 0 im Display

Kappe drauf

3-Wege-Hahn zum Pat öffnen

Spülen