CPR Stollenwerk

Entnahme / Ausfahren Schlitten

Querverschiebung

Absenkung Luftfeder

Ersatzakku und Akkutausch

Beleuchtung / Blaulicht

Anbauteile / Defihalter (nciht Fahrt) / P-Box-Halterung (Fahrt ja)

Ausziehbare Griffe (einrasten)

Bremsen / Lenkrollen (blockieren vor dem Einladen und dem Baladen mit Patienten!)

Fußteil absenken (max. 40° beim Einladen) und ausziehen (Kontaktleiste), keine Sitzgelegenheit!

Bauchdeckenentlastung

Fußbügel (Sicherheitsrelevant)

Kopfteil Verstellen und Ausziehen

Seitenbegrenzungen (nicht zum ziehen, heben, umlagern)

Ober - / Unterteil trennen, Pat-Transport auch ohne Fahrgerät möglich

Polsterentfernung zwecks Reinigung

Erwachsenen-Gurtsystem (ab 25 kg / 145 cm), Mittelverstellung immer klein!

Montage Kindersicherung (3,4 kg bis 32 kg, richtige Bolzen beachten)

Bedienungsanleitung lesen (M:\37-Alle\37-3-1_KStaffel\CPS System Stollenwerk)

Notbetrieb

FZ-Schlitten ist passiv

Ausfall Trage im FZ

Ausfall Trage außerhalb FZ