Hamilton T1

App und Bedienungsanleitung

Anschlüsse

Anschluss des Schlauches. Membrane beachten

Anschluss vernebler (braucht o2)

Tests: Dichtheit und Flow-Sensor

O2 sensor bitte nicht Kalibrieren, kalibriert sich selber oder fordert dies an

Schlauch ab 3 kg pat-Gewicht geeignet, Torraum durch Gänsegurgel und Filter groß

Akkulaufzeit 4h / Akku, wir haben nur 1 Akku, gerät immer an den Strom !

Modis

Volumenkontrolliert 3x: VS = volumensupport

NIV/ST = mit Sicherheitsfrequenz

CPR = Alarme aus, Uhrzeit läuft,

Parameter, 3 wichtigste am Rand, Taste für alle

Alarme: blauer Strich gleich Hinweisgrenze das grenze fast erreicht, startet immer in Lautstärke 5, kann reduziert werden

Ereignisse

Tools

Kurven

Tasten: Tastensperre, zus. Atemhub, Präoxigenieren, Screenshot, Vernebelung, Alarm aus 2min,

ASV: automatische Einstellung, Grafik einblenden