Perfusor/ Spritzenpumpe Braun Compact Plus

Feste Polklemme,

montierter an Trage oder Gerätewand

muss während der Fahrt an die Wand

Verbinden von 2 oder mehr Geräten möglich, jedoch einzelne Sicherung mittels Polklemme notwendig

Akkulaufzeit größer 8h, Akku darf ständig geladen werden (230V Kaltgerätesteckdose)

Selbsttest beim Einschalten = täglicher Test + Beschädigungen? + Strom dran?

Interner Speicher für Ereignisse

Tasten (Ein/Aus, Menü, Bolus, Start/Stop, Pfeile+OK, Info, Zurück)

Einschalten

Bügel 1

Bügel 2

Spritze auswählen und OK (ggf. Flussrate)

Start

Spritze einlegen

Anzeigen

läuft

Druck

Flussrate kann im laufenden Betrieb geändert werden

3s EIN-Taster

Ausschalten, wenn keine Spritze drin

Standby, wenn Spritze eingelegt

Bolus:

BOL und BOL halten, alle 2ml neu drücken

BOL und Volumen eingeben

Desinfektion nebelfeucht

Sturz = zur Medizintechnik, auch nach VU

Bedienungsanleitung lesen ist Pflicht

Zubehör

Perfusorset

Tasche Aterenol (Herrichtung Arterenolperfusor)

Übungen

Spritzenwechsel bei 2 Arterenol-Perfusoren

Bolusgaben

bestimmte Volumen oder Dosierungen geben (mg/ml) z.B. für Kinder

Medikamente aufziehen (z.B. Arterenaol 100müg/ml)

1mg Arterenol auf 50ml → 20müg/ml

5mg Arterenol auf 50ml → 100müg/ml

Änderung der Flussraten

Allgemein

spritzenpumpe.pdf