Stryker Power Pro 2

rote Teile sind bedienbar und anfassbar

roter Hebel zum Entriegeln des Tragetisches

Gewichtszuladung 318kg (Problem eher der Umfang als das Gewicht)

Bedienung + - und kl.Kreis

Tragetischarm rein bis gelbe Markierung (zum Schließen der FZ-Türe), zum Fahren ganz bis vorne!

Bedienung

Kopfteil

Fußteil (Schocklage und Bachdeckenentlastung)

Kopfteil einkürzbar

Fußteil einkürz- und verlängerter

XPS (Abklappen und Nutzung zum Umlagern)

Griff am Fußteil

Bremse der Rollen, 360Grad- Drehfunktion! R und L getrennt

Gerätehaken am Kopfteil (nicht während der Fahrt)

Anschnall-Gurte über Kreuz!! Und immer alle nutzen

Licht

kein eigenständiges schmieren! Zerstörung der Trage, Tragenwerkstatt hat spezielles Schmiermittel

Akku wird induktiv geladen, soll 1x wöchentlich mit Reserveakku getauscht werden

tgl. Test: Trage raus und rein, achten auf Beschädigungen, Oil ?

Notbedienung

Trage fällt aus (Notentriegelungshebel Trage)

Tragetisch fällt aus (Taste auf/ab sowie ablassen an Bedieneinheit, beim Einschieben er/li testen ob Trage beidseitig eingerastet)

beides fällt aus (3 Helfer notwendig)

x A B C D E