C3 Grundfunktionen

Zubehör

tgl. Test

Uhrzeit prüfen

SpO2

NIBD

richtige Manschettengröße - auf die „Range“ achten !

Markierung an der Arterie

richtige Höhe der Manschette

keine Kleidung unter der Manschette

automatische Messungen

Umschaltung Kind / Erwachsen / Kleinkind

Ansichten

EKG

Ruhe-EKG

Laufzeit-EKG

Co2-Messung / Kaknometrie

aktivierung

Wert und Kurve

hinter dem Filter

Papierwechsel

Alarme und Alarmgrenzen

Historie und Protokolle

Einsatzarchiv, Sccreenshot